SPEAKER (Helios215 (800W, 4Ω))

용       도

본 기기는 듀얼 15인치의 저음 드라이버와 1인치 고음 드라이버 구성의 2-WAY 풀레인지 스피커로서 매우 높은 파워 운용 능력을 가지고 있다. 저음 반사형 구조의 미려한 디자인으로 제작된 엔클로져는 다양한 장소에 설치가 가능하게 하고 고품질의 음질을 낸다. 스피커의 혼 타입 1인치 고음드라이버는 넓고 고른 고음주파수의 커버리지를 높은 음압으로 제공하기에 적합하다. 또한 스피커의 리깅볼트 포인트를 이용하여 다양한 각도의 플라잉이 가능하다.

교회, 성당, 라이브 홀, 극장 등 매우 다양한 곳에 어울리는 활용도 높은 스피커이며, 매우 낮은 디스토션과 높은 음압으로 명료한 소리를 제공할 수 있어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 15" + 1" 2-way system

- Power	: RMS 800W / PROGRAM 1600W

- Impedance	: 4ohm

- SPL(1W/1M)	: 108dB(1Watt@1m) / 141dB(max.)

- Frequency Range	: 30Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 80° / 50°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 478 x 1088 x 480 mm

- Weight	: 46kg

◎ 상기품 및 동등 이상품