SPEAKER (Helios5 NEO (175W, 8Ω))

용       도

본 기기는 듀얼 5인치의 저음 드라이버와 1인치 고음 드라이버 구성의 2-WAY 풀레인지 스피커로서 매우 높은 파워 운용 능력을 가지고 있다. 저음 반사형 구조의 컴팩트한 엔클로져는 다양한 장소에 설치가 가능하게 하고 고품질의 음질을 낸다. 스피커의 정가운데 위치한 1인치 고음드라이버는 넓고 고른 고음주파수의 커버리지를 높은 음압으로 제공하기에 적합하다.

교회, 성당, 라이브 홀, 극장 등 매우 다양한 곳에 어울리는 활용도 높은 스피커이며, 매우 낮은 디스토션과 높은 음압으로 명료한 소리를 제공할 수 있어야 한다.

함께 제공되는 “ㄷ”형태의 브라켓은 사용자에게 쉬운 설치를 가능하게 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 5" + 1" 2-way system

- Power Handling	: RMS 175W / PROGRAM 350W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 93dB(1Watt@1m) / 126dB(max.)

- Frequency Range	: 50Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 90° / 90°

- Connectors	: Spring-loaded terminals

- Dimensions (W x H x D)	: 185 x 445 x 210 mm

- Weight	: 7.5kg

◎ 상기품 및 동등 이상품