SPEAKER (Hydra184 (500W, 8Ω))

용       도

본 기기는 18인치 저음드라이버와 4개의 1.4인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 스피커이며 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 다양한 환경에서 중고역의 선명하고 탄탄한 소리를 낼 수 있어야한다. 특히 서로 다른 방향으로 분리된 고음 혼의 채용은 독창적인 엔클로져와 결합되어 360도의 수평지향각을 가지고 있는 전방향성 스피커로 활용이 가능하여야 한다.

본 스피커는 L-타입의 격자 보강및 아이볼트형 리깅 포인트를 지원함으로 트러스 및 외부 구조물에 쉽고 빠른 설치가 가능할 수 있는 하드웨어로 구성되어야 한다. 천정에 용이한 설치를 위해 4개의 리깅포인트는 기본으로 제공되어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 18" + Quad 1.4" 2-way system

- Power	: RMS 500W / PROGRAM 1000W / PEAK 2000W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 118dB(1Watt@1m) / 148dB(max.)

- Frequency Range	: 25Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 360° / 180°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 794 x 447 x 794 mm

- Weight	: 59kg

◎ 상기품 및 동등 이상품