CENTRAL SPEAKER (HYDRA8)

용       도

우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트 사용, 서로 다른 방향으로 분리된 고음 혼의 채용, 360도의 수평지향각을 가지고 있는 전방향성 스피커로 활용 가능, 천정에 용이한 설치를 위해 전용 브라켓 포함

기 기 특 성

- System Type	: 8" + Quad 1" 2-way system

- Power	: RMS 300W / PROGRAM 600W / PEAK 1200W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 96dB(1Watt@1m) / 132dB(max.)

- Frequency Range	: 20Hz~18KHz

- Coverage(H/V)	: 360° / 180°

Connectors	: Spring-loaded terminals

Dimensions (W x H x D)	: 430 x 150 x 430 mm

Weight	: 12.2kg

◎ 상기품 및 동등 이상품