SPEAKER (EXBEAM M12-20V (320W, 8Ω))

용       도

본 기기는 12개의 2.75인치 풀레인지 유니트로 구성된 모듈형라인어레이 스피커로서 깨끗하고 명료한 음의 재생이 가능하다. 특히 슬림형 사운드바 형태의 디자인으로 청취자의 귀 높이에 설치가 가능하여 선형 방식의 소리를 방출함으로써 건물 내의 천정이나 바닥의 반사음을 크게 줄일 수 있는 미드레인지 응답특성은 사람의 음성에 가장 적합한 특성을 가져야만 한다.

원하는 곳에만 소리를 방출할 수 있는 라인어레이의 수직방사 특징을 가지고 있어 건물 내의 반사음을 크게 줄이는 반면 넓은 수평방사를 이용한 음압의 변화가 적어 포인트어레이의 소리방출 방식보다 더 멀리 사운드를 보냄으로 앞이나 뒤 위치에 관계없이 청취자는 일정한 사운드를 들을 수 있어야 한다.

벽이나 바닥에 설치 할 수 있도록 브라켓을 지원하며, 같은 형태의 스피커를 수직으로 연결 할 수 있는 서스펜션바디를 채용해야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 12 x 2.75" Full range Speaker

- Power	: RMS 320W / PROGRAM 640W / PEAK 1280W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 96dB(1Watt@1m) / 116dB(max.)

- Frequency Range	: 60Hz~17KHz

- Coverage(H/V)	: 160° / 20°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 104 x 986 x 140 mm

- Weight	: 9.5kg

◎ 상기품 및 동등 이상품