Sub Woofer Speaker (MIRACLE18B (1200W, 8Ω))

용       도

본 기기는 4인치 보이스코일을 채용한 높은 출력의 18인치 유니트로 구성되어 강력한 중저역을 담당하는 서브우퍼시스템이며, 다양한 방법으로 리깅이나 스택이 가능하도록 스피커의 뒷면에는 브라켓을 채용하여 힌지핀에 의한 리깅설치가 가능하여야 한다. 정밀하게 구성된 저음반사형 엔클로져는 실제의 음압을 더 높일 수 있고 후면파의 제어를 가능하게 설계되어있다.

플라잉 및 중고역스피커의 스택용으로도 사용이 가능한 구조를 가지고 있어야 하며, 엔클로져는 일반 합판이 아닌 러시아제 최고급 자작나무로 제작되어 흔들림 없는 탄탄한 사운드를 제공하여야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 18" subwoofer system

- Power	: RMS 1200W / PROGRAM 2400W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 108dB(1Watt@1m) / 140dB(max.)

- Frequency Range	: 25Hz~160Hz

- Coverage(H/V)	: None

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 722 x 520 x 741 mm

- Weight	: 51kg

◎ 상기품 및 동등 이상품