SPEAKER (MS12 (350W, 8Ω))

용       도

본 기기는 3인치의 보이스코일로 제작된 12인치 저음드라이버와 1.3인치 고음드라이버로 제작된 2-WAY 풀레인지 스피커이다. 고품질의 저음/고음드라이버의 채용은 곧, 높은 음압과 강력하고 파워풀한 사운드를 만들어낸다. 스테이지용 모니터 스피커의 역할을 잘 감당하도록 스피커의 옆면은 웨지 형으로 설계되어 무대위의 사용자에게 알맞은 각도를 제공한다. 또한 트러스 및 리깅에 따른 L-TRACK을 지원하기 위하여 스피커의 양옆에는 L-TRACK 용 홈이 제작되어 있다. 무대에서는 모니터 용도로, 또는 극장, 공연장, 렌탈 현장 등 다양하게 사용될 수 있도록 고음질의 구현이 가능해야한다.

기 기 특 성

- System Type	: 12" + 1.3" 2-way system

- Power	: RMS 350W / PROGRAM 700W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 103dB(1Watt@1m) / 123dB(max.)

- Frequency Range	: 30Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 100° / 50°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 380 x 570 x 320 mm

- Weight	: 25kg

◎ 상기품 및 동등 이상품