Speaker Barcket (MXG210 (STEEL))

용       도

본 기기는 범퍼시스템으로써 라인어레이 스피커 시스템을 설치하는데 사용되는 고정장치이다. 한번 고정되면 영구적으로 사용할 수 있다.

간단히 프레임은 센터빔과 18개의 픽업 포인트가 있어 스피커를 들어 올릴 때 밸런스를 조절할 수 있으며, 외경 프레임은 각 코너부분을 보호한다.

최대 1.3ton 의 라인어레이 스피커 개체를 안전하게 설치할 수 있으며 볼트, 샤클과 같이 포함되어 있다.

기 기 특 성

- Dimensions (W x H x D)	: 932 x 108 x 800 mm

- 최대 1ton의 하중 견딤

◎ 상기품 및 동등 이상품