Connector (PK3FIB)

기 기 특 성

Gender	: female

Dielectric strength	: 4kVdc / 2.8kVac

Number of electrinical	contacts	: 2 + PE

Rated current per contact	: 20 A rms

Rated voltage	: 250 V ac

- 20A/250V AC용 파워콘 콘넥터 케이블용(파랑)

◎ 상기품 및 동등 이상품