방송실 MONITOR SPEAKER (SMP65 (60W+70W))

용       도

본 기기는 컴팩트 파워드 스피커로서 스튜디오의 모니터 스피커용도로 주로 사용한다.

기 기 특 징

- 6.5인치 우퍼와 1인치 트위터로 구성된 앰프 내장형스피커이다.

- 정격출력 HF:60W/LF:70W의 2WAY 앰프내장형 스피커이다.

기 기 특 성

- System Type	: 6.5“ 2-WAY  Powered Studio Monitor Speaker

- Frequency Range	: 43Hz-22KHz

- LF Driver Size	: 6.5“

- HF Driver Size	: 1“

- Rated Maximum SPL(1W/1M)	: 115dB

- Crossover Frequency	: 2.5KHz

- LF Amplifier Power	: 70W

- HF Amplifier Power	: 60W

- Input Impedance	: 20KΩ Balanced

- Input Connector	: 1 × XLR Balanced  Connector

- Dimensions(W x H x D)	: 220 X 370 X 250 mm

- Weight	: 8Kg

◎ 상기품 및 동등 이상품