SPEAKER (SW118 (1000W, 8Ω))

용       도

본 기기는 4인치 보이스코일을 채용한 높은 출력의 18인치 유니트로 구성되어 강력한 저역을 담당하는 중저역 보강용 스피커로서 다양한 환경속에서 최고의 다이나믹한 저음을 방출하며 초저역의 풍부하면서도 탄탄한 소리를 제공할 수 있어야 한다. 정밀하게 구성된 저음반사형 엔클로져는 스피커 정면에서의 실제 음압을 더 높일 수 있고 후면파의 제어를 가능하게 설계되어있다. 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 최상의 음질과 높은 음압을 만들어 내야 한다.

또한 L-타입의 격자 보강및 아이볼트형 리깅 포인트를 지원함으로 트러스 및 외부 구조물에 쉽고 빠른 설치가 가능할 수 있는 하드웨어 구성이 되어있다. 스피커의 윗면에는 마운팅 폴을 이용하여 다른 스피커의 설치를 용이하기 위한 홀마운트가 지원되어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 18" subwoofer system

- Power	: RMS 1000W / PROGRAM 2000W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 108dB(1Watt@1m) / 137dB(max.)

- Frequency Range	: 25Hz~200Hz

- Coverage(H/V)	: None

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 600 x 630 x 680 mm

- Weight	: 41kg

◎ 상기품 및 동등 이상품