Powercon (UC16-BL)

기 기 특 성

Current Rating	: 16A

Pole Format	: 2P + G

Voltage Rating	: 200-250V

Gender	: FeMale

Termination Method	: Screw Down

UNITEK UC16-BL 파란색 판넬용 부착용

전원 1구 콘센트

◎ 상기품 및 동등 이상품