Powercon (ZZ-423)

기 기 특 성

Current Rating	: 32A

Pole Format	: 2P + G

Voltage Rating	: 220-250V

Gender	: FeMale

Termination Method	: Screw Down

UNITEK ZZ-423 32A 판넬용 암 전기 커넥터

2P + G – IP44 – 230V - 32A

◎ 상기품 및 동등 이상품